Cutting # [12]	Date:14.V.86	(y) [11] to (y) [12] at (X) = 1.62	offset: 0.035L; R?; core?

Widths:	Heights:	Cheek width:

15A. N/A

1. 0.86	6. R 0.46* L 0.46*

2. 1.10*	7. R 0.655 L 0.66

3. 0.32 (preserved width) 3A.N/A	8. R 1.39 L N/A

4. N/A

5. N/A

Profile Cross-Sections (depths in centimeters) Up----------------BL----------Down BL to bottom of cutting: 1.13

10	10	10	10	10	10
10*	broken

12	27?	27?	27?	27?	27?	28	depth roughly 0.33	Total height = 0.36 approximate height of cutting	0.58 from top of–
-- cutting to bottom of ram

14	28.5 at bottom of cutting; 28 at middle; 22 at top; 20.5 at join	Total height of cutting = 0.35
height from bottom of ram = 0.61m.

16

(Y)	join broken

13.5	Join

13.5	31	30	30	29.5	30	30.5	33	33.5	36	37	37	36.5	35	32	29	28	24	18	14 core broken--
core (y) Edge of core

12

Broken	22	24	25	26	26	26	25.5	25	25	25	25	26	25	join	26	25
25	24	23	8 edge broken	Total width = 1.10m.

18

(Y)	edge

broken

6	34	join	join	32	32	31	30	30	30	29	29	28.5	29	29	30	30	30	32
33	(Y)

32	31	30	28	27.5	27	27	26	26.5	26	26	26	27
26.5	Edge of join

28	join	edge of join

29	28	27.5	27.5	27	26.5	26.5	Edge broken

9

Remarks: * #2: L & R edges broken, but original surface (interior) remains L & R.

#6: R edge not preserved, L end not preserved.

#10: Braced with meter stick (-0.02m.).