Cutting # [16]	Date:16.V.86	(y) [15] to (y) [16] = 1.50m. (y) [16] to (y) [17] = 1.67m. (y) [17] to (y) [18] = 1.61m.

Widths:	Heights:	Cheek measurement 15A: N/A

1. 0.72?*	6. R N/A L N/A

2. 0.85 (from traces)	7. R N/A L N/A

3. 0.35 (from traces)	8. R N/A L N/A

4. N/A	9. R___ L 0.74

5. N/A

3A. L-Y = 0.265 (x 2) = 0.53

L-R? = 0.565 } very badly preserved

Profile Cross-Sections (depths in centimeters) Up----------------BL----------Down BL to bottom of cutting: N/A (ground covers bottom)

10	10	10	10	10	10
10	Depth = 0.31 to left of gunnel

11

Depth at top = 0.38m.	Cheek roll begins 0.19 from top of course

14	Top of #14 preserved – depth = 0.36m.

0.20

Beneath

trace of edge

16

(BL2)

31	32	32	32.5	32.5	32	31.5	31.5	32	32	32	32	31	edge of core

28.5	Broken

28
Core

broken

30	31	32.5	33	34	34	34	34	34	35 join 38

^	37	36.5	36	32.5	25	24	22.5	18 edge broken
Total width = 0.96m.

Remarks:* #1: L side broken but preserved, R side to end of block (no further traces)

New base line (BL3) on A - E cuttings. Is 0.605 below BL2.