Cutting # [A] [22]	Date: 16.V.86	(y) [18] to (y) [A] = 5.35m. Offset to Right:0.03m.

Widths:	Heights:

1. 0.715	6. R 0.465 L 0.455

2. 0.98 (left side covered)	7. R 0.53 L N/A

3. 0.26* 3A. N/A	8. R N/A L N/A

4. N/A	9. R N/A L N/A

5. N/A

Profile Cross-Sections (depths in centimeters) Up----------------BL----------Down BL to bottom of cutting at y :0.555m.

10	10	10	10	10	10

14

BL in join	brace

1	broken edge	broken edge

18.5	19	20	21.5	22	22	22	23	23	22.5	22.5	3 chip
Total height of cutting = 0.365m.

16

(y)

L edge of cutting

24	25.5	27	28.5	29	28.5	28.5	28.5	28	27	24	core (y) 1

1	edge of core

26.5	26.5
27	25	24	24	24	25	25	displaced

24

chip

join

26	23	22	21.5	21	19	4

chip	Height from bottom of cutting = 0.485m.
Total width of cutting = 0.85m. (Does not include last measurement above).

start at (y)

18	(y)

23	23	23	25	25	24.5	25	25	25	25	root	join

25	24.5	24	23	23
2 Edge

Remarks: * #3: 0.24 – there is a small bump of rock that makes it 0.26, but just above this is 0.24.